建筑架子工资格证书

地点：全国 费用：2000

架子工证考核要求

考核包括安全技术理论考核和安全操作技能考核，按照住房和城乡建设部颁布的建筑架子工安全技术考核大纲和安全操作技能考核标准进行。

安全技术理论考核采用闭卷笔试，考试时间为2小时，实行百分制，60分为合格。其中，安全技术基本知识占25%，专业基础知识占25%，专业技术理论占50%。安全技术理论考核结束，考核基地应当于10个工作日内公布考核成绩，并组织合格人员参加安全操作技能考核，安全技术理论考核不合格的，不得参加安全操作技能考核。

安全操作技能考核采用实际操作和口试等方式，实行百分制，70分为合格，考核成绩当日公布。安全操作技能考核不合格的，可于当日申请补考一次

 架子工是指从事建筑的一类施工人员，必要工具为安全带，安全帽，扳手，用搭设工具，将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等，且能正确拆除的人员。该职业共设三个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）。该职业要求从业者具有一定的学习能力、计算能力，有较强的空间感，有准确的分析推理判断能力，手指、手臂、腿脚灵活，动作协调，身体健康，能适应高空作业

 脚手架材料

（1）钢管应用外径48-51毫米、壁厚3-3.5毫米的钢管，长度以4-6.5米和2.1-2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。

（2）扣件应有出厂合格证明，发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

（3）钢制脚手板应采用2-3毫米的Ⅰ级钢材，长度为1.5-3.6米，宽度23-25厘米，肋高5厘米为宜，两端应有连接装置，板面应钻有防滑孔。凡是裂纹、扭曲的不得使用。

（4）木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20-30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。

（5）竹片脚手板板厚不得小于5厘米，螺栓孔不得大于1厘米，螺栓必须拧紧。

（6）脚手架的绑扎材料可采用8#镀锌铅丝

证书颁发部门：建设厅特种工

出证周期：2个月

学员报名所需材料：身份证正反面-白底照片电子版-手机号

学员无需考试直接出证